Data/hora: 11/06/2024 03:21:51

Provedor de dados: | 64
País: | Brazil
Título: | Produção de silagem de capim-marandu (Brachiaria brizantha Stapf cv. Marandu) com e sem emurchecimento
Autores: | Evangelista,Antônio Ricardo; Abreu,Joadil Gonçalves de; Amaral,Pedro Nelson Cesar do; Pereira,Rosana Cristina; Salvador,Flavio Moreno; Santana,Ronan Aparecido Valadares.
Data: | 2004-04-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Emurchecimento; Matéria seca; Nitrogênio amoniacal; PH; Proteína bruta.
Resumo: | Este experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar algumas características da silagem de capim-marandu (Brachiaria brizantha Stapf cv. Marandu) submetida a diferentes tempos de emurchecimento. O delineamento experimental usado foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram tempos de emurchecimento de zero, duas, quatro e seis horas após o corte, em pleno sol. A gramínea foi colhida com aproximadamente 90 dias de rebrota e permaneceu ensilada por 40 dias em silos experimentais de canos de PVC. Determinaram-se os valores de pH, poder tampão (PT) e os teores de MS, PB, FDN, FDA e nitrogênio amoniacal (N-NH3). Pelas características analisadas, pôde-se concluir que o capim-marandu ensilado após emurchecimento de 1,32 a 3,02 horas pode ser satisfatoriamente armazenado na forma de silagem, conciliando vantagens operacionais e de qualidade da forragem.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000200027
Editor: | Editora da Universidade Federal de Lavras
Relação: | 10.1590/S1413-70542004000200027
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência e Agrotecnologia  v.28 n.2 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess