Data/hora: 09/06/2024 15:36:55

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Alternativa para caracterização da condutividade hidráulica saturada do solo utilizando probabilidade de ocorrência	
Autores: 	Mesquita,Maria da Glória Bastos de Freitas; Moraes,Sérgio Oliveira; Peruchi,Fernanda; Tereza,Maria de Carvalho.	
Data: 	2007-12-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Variabilidade; Funções densidade de probabilidade; Probabilidade de ocorrência; Fluxo de água no solo.	
Resumo: 	A Condutividade Hidráulica Saturada (Ksat) devido à sua importância em informar sobre a capacidade de transporte de água, solutos e substâncias químicas no solo deve ser bem caracterizada, pois de um modo geral, seu valor é utilizado nos cálculos de fluxos no solo. Com o objetivo de propor uma alternativa para caracterizá-la, a partir de uma série de dados, utilizou-se a função densidade de probabilidade lognormal para obter os valores da propriedade correspondentes aos níveis de 5 a 95% de probabilidade de ocorrência, visando descrever e indicar melhores valores a serem adotados como Ksat para a área considerada. Como resultado obteve-se uma análise da variável em termos de probabilidade de ocorrência. Essa representação, na medida em que associa o nível de probabilidade ao valor adotado para a propriedade, permite ao pesquisador avaliar o risco na estimativa de medidas dependentes de Ksat, visto que esta propriedade no solo apresenta alta variabilidade.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000600001	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542007000600001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.31 n.6 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess