Data/hora: 13/06/2024 06:47:54

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Parâmetros de desempenho de dezesseis equipamentos de irrigação por pivô central	
Autores: 	Sandri,Delvio; Cortez,Diego de Andrade.	
Data: 	2009-02-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Lâmina de irrigação; Uniformidade; Eficiência de irrigação.	
Resumo: 	O tempo de uso de sistemas de irrigação por pivô central pode resultar em alteração de suas características hidráulicas, necessitando de avaliações periódicas para manter a uniformidade de distribuição de água em níveis aceitáveis. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar as condições de funcionamento e desempenho de dezesseis pivôs centrais, localizados em onze municípios de Goiás e no Distrito Federal. Estimou-se o coeficiente de uniformidade de Heermann &amp;amp; Hein - CUH e uniformidade de distribuição - CUD, variação da lâmina coletada em relação à projetada e os fatores que interferem no desempenho dos equipamentos. Dos pivôs avaliados, quatro (25%) apresentaram CUH inadequado (&lt; 80%) e três (18,75%) apresentaram CUD inadequado (&lt; 70%). A lâmina média coletada foi superior à projetada em três e inferior em treze pivôs, com diferença maior que 10% em apenas um pivô. A maioria dos pivôs avaliados necessita de manutenção para solucionar algum dos seguintes problemas: bocais com vazão diferente da considerada adequada para alguns intervalos dos equipamentos, emissores total ou parcialmente obstruídos ou danificados, ausência de pendurais, reguladores de pressão danificados, vazamentos em vários pontos da lateral e velocidade de deslocamento em campo diferente da indicada no relé porcentual.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000100037	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542009000100037	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.33 n.1 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess