Data/hora: 11/06/2024 09:01:52

Provedor de dados: | 64
País: | Brazil
Título: | Influência da área de amostragem na determinação de perdas totais na colheita de soja
Autores: | Câmara,Felipe Thomaz da; Silva,Rouverson Pereira da; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Grotta,Danilo César Cecchio; Reis,Gustavo Naves dos.
Data: | 2007-06-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Colheita mecanizada; Velocidade de deslocamento; Abertura do côncavo.
Resumo: | A metodologia, atualmente utilizada, para a determinação das perdas na colheita de soja, que consiste na utilização de armações de 2 m², vem fornecendo resultados com alto coeficiente de variação, o que dificulta detectar diferenças significativas entre os tratamentos, mesmo que esta diferença apresente valores numéricos muito altos. Em função deste problema, objetivou-se avaliar o efeito das armações sobre a quantificação das perdas totais na colheita da cultura da soja, alterando-se a velocidade de deslocamento da colhedora e a abertura entre o cilindro e o côncavo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 3 x 2, totalizando 12 tratamentos com quatro repetições. Os resultados evidenciaram que o coeficiente de variação para a armação de 2 m² foi de 88,26%, enquanto que para a armação de 3 m² este valor foi de 32,85%, e que com a armação de 2 m² foram detectadas perdas totais de 45 kg ha-1, enquanto que com a de 3 m² quantificou-se 73 kg ha-1, indicando que a área das armações interfere na quantificação das perdas totais na cultura da soja.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000300044
Editor: | Editora da Universidade Federal de Lavras
Relação: | 10.1590/S1413-70542007000300044
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência e Agrotecnologia  v.31 n.3 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess