Data/hora: 11/06/2024 12:32:23

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Desempenho de um trator em função do tipo de pneu, da lastragem e da velocidade de trabalho
Autores: | Lopes,Afonso; Lanças,Kléber Pereira; Silva,Rouverson Pereira da; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Nagaoka,Alberto Kazushi; Reis,Gustavo Naves dos.
Data: | 2005-04-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Escarificação; Lastro; Preparo do solo.
Resumo: | O trabalho comparou o desempenho de um trator agrícola 4x2 TDA de 89 kW (121cv) em função do tipo de pneus (radial, diagonal e de baixa pressão), a condição de lastragem (com e sem água nos pneus) e quatro velocidades [V1 (1,84km h-1), V2 (3,18km h-1, V3 (4,57km h-1), V4 (5,04km h-1)]. O experimento foi realizado na UNESP-Jaboticabal-SP, em condição de preparo do solo com escarificador de sete hastes a 30cm de profundidade. Os pneus foram do tipo R1, com as seguintes características: [radial (dianteiros-14.9 R 26; traseiros-620/75 R 30) diagonal (dianteiros-14.9-26, traseiros-23.1-30) e BPAF (dianteiros-500/60-26.5; traseiros-700/55-34)]. O delineamento experimental foi blocos casualizados, em esquema fatorial 3x2x4, com 24 tratamentos e três repetições. Os resultados evidenciaram vantagens para o trator equipado com pneus radiais.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000200018
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782005000200018
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.35 n.2 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess