Data/hora: 11/06/2024 02:18:16

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Desempenho de um trator em função do tipo de pneu, da lastragem e da velocidade de trabalho	
Autores: 	Lopes,Afonso; Lanças,Kléber Pereira; Silva,Rouverson Pereira da; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Nagaoka,Alberto Kazushi; Reis,Gustavo Naves dos.	
Data: 	2005-04-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Escarificação; Lastro; Preparo do solo.	
Resumo: 	O trabalho comparou o desempenho de um trator agrícola 4x2 TDA de 89 kW (121cv) em função do tipo de pneus (radial, diagonal e de baixa pressão), a condição de lastragem (com e sem água nos pneus) e quatro velocidades [V1 (1,84km h-1), V2 (3,18km h-1, V3 (4,57km h-1), V4 (5,04km h-1)]. O experimento foi realizado na UNESP-Jaboticabal-SP, em condição de preparo do solo com escarificador de sete hastes a 30cm de profundidade. Os pneus foram do tipo R1, com as seguintes características: [radial (dianteiros-14.9 R 26; traseiros-620/75 R 30) diagonal (dianteiros-14.9-26, traseiros-23.1-30) e BPAF (dianteiros-500/60-26.5; traseiros-700/55-34)]. O delineamento experimental foi blocos casualizados, em esquema fatorial 3x2x4, com 24 tratamentos e três repetições. Os resultados evidenciaram vantagens para o trator equipado com pneus radiais.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000200018	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782005000200018	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.35 n.2 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess