Data/hora: 11/06/2024 04:24:07

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Demanda energética na subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo	
Autores: 	Salvador,Nilson; Benez,Sérgio Hugo; Mion,Renildo Luiz.	
Data: 	2009-12-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Subsolador; Compactação; Potência disponível; Hastes.	
Resumo: 	A subsolagem é uma das operações mecanizadas de elevado custo e demanda energética por área, tradicionalmente utilizada pelos agricultores antes do preparo do solo na descompactação de camadas adensadas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda energética na operação de subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico num solo classificado como Nitossolo Vermelho Distroférrico. Os sistemas de preparo periódico foram: aração com discos; aração com discos mais uma gradagem de nivelamento; grade aradora; grade aradora mais gradagem de nivelamento e escarificação. O trator utilizado como fonte de potência no experimento foi um Valmet 128 (4x2tda). A demanda energética por área foi menor na subsolagem realizada depois do preparo periódico do solo, proporcionando uma economia de 21,9%. A realização da subsolagem depois do preparo periódico do solo resultou numa diminuição da exigência de força de tração em 21,1% e da potência disponível na barra de tração em 15%.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900018	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782009000900018	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.39 n.9 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess