Data/hora: 01/06/2024 01:24:32

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Avaliação de pontas de pulverização hidráulicas na aplicação de fungicida em feijoeiro
Autores: | Cunha,João Paulo Arantes Rodrigues da; Teixeira,Mauri Martins; Vieira,Rogério Faria.
Data: | 2005-10-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Tecnologia de aplicação; Agrotóxico; Phaseolus vulgaris L.; Ferrugem; Antracnose; Mancha-angular.
Resumo: | As pontas de pulverização são um dos componentes mais importantes dos pulverizadores hidráulicos para aplicação de agrotóxicos por afetarem as características do jato emitido. Este estudo teve como objetivo avaliar três pontas de pulverização hidráulicas (jato plano padrão, jato plano antideriva e jato cônico vazio) no controle de doenças do feijoeiro. O fungicida clorotalonil foi aplicado aos 20, 30, 40 e 50 dias após a emergência (DAE), num volume de água de 125 L ha-1. Para comparação, foi utilizada uma testemunha que não recebeu o defensivo. Empregou-se o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os primeiros sintomas da antracnose, da mancha-angular e da ferrugem foram observados já aos 20 DAE. A densidade de gotas obtida com as três pontas de pulverização foi superior a 60 gotas cm-2. As três pontas proporcionaram controle satisfatório das doenças e não houve diferença entre pontas. Em média, o aumento da produtividade devido ao fungicida foi de 76%, em relação à testemunha.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000500013
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782005000500013
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.35 n.5 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess