Data/hora: 05/06/2024 11:28:49

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Acelerações eficazes na interface assento-operador de um trator	
Autores: 	Pinho,Marivan da Silva; Schlosser,José Fernando; Frantz,Ulisses Giacomini; Farias,Marcelo Silveira; Uhry,Daniel; Ribas,Rodrigo Lampert.	
Data: 	2014-10-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Trator; Aceleração eficaz; Assento.	
Resumo: 	Este trabalho teve por objetivo analisar as magnitudes das acelerações eficazes na interface assento-operador, utilizando três posições de regulagem do assento, duas profundidades de escarificação, duas velocidades de deslocamento e três configurações de lastros. O experimento foi realizado na Universidade Federal de Santa Maria com delineamento experimental de parcelas subdivididas, com quatro repetições, totalizando 144 unidades experimentais. Utilizou-se um trator agrícola, com potência no motor de 63kW (85cv), tendo um escarificador acoplado. Os dados foram registrados através de um acelerômetro triaxial posicionado na interface assento-operador. Concluiu-se que as magnitudes das acelerações eficazes obtidas, na interface assento-operador, em todos os 36 tratamentos, ficaram acima do limite de conforto na frequência de 1 a 80Hz, estabelecidas pela norma (International Organization for Standardization 2631-1: 1997) para exposição de oito horas diárias do operador.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014001001797	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/0103-8478cr20121103	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.44 n.10 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess