Data/hora: 09/06/2024 03:47:57

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Cellulose pulp produced from bulrush fiber	
Autores: 	Wille,Vania Karine Dick; Pedrazzi,Cristiane; Colodette,Jorge Luiz; Oliveira,Rubens Chaves de; Coldebella,Rodrigo; Giesbrecht,Bruna Mohr; Saccol,Angelo Fernando de Oliveira.	
Data: 	2017-01-01	
Ano: 	2017	
Palavras-chave: 	Schoenoplectus californicus; Caracterização química; Processo kraft.	
Resumo: 	ABSTRACT: Brazil continues to use wood as the principal raw material source for the pulp industry; although, non-wood fibers have been revealed to be a competent substitute to produce paper with different and exceptional properties. Keeping this in focus, this study aimed to assess potential of Schoenoplectus californicus fibers (C. A. Mey.) Soják, commonly identified as bulrush or reed, in cellulosic pulp generation, as an alternative fiber source for the pulp and paper industry. On analyzing the chemical composition of reed fibers, extractives of lignin, carbohydrates, uronic acids and minerals were reported. Physico-chemical characteristics of reed-based cellulosic pulp were estimated including viscosity, hexenuronic acids, etc., as well as anatomical features of length, width, etc. From the chemical analyses of the reed the presence of high concentrations of extractives and silica was clear, making them unfit as raw material for cellulosic pulp production. Pulp kraft pulping process produced brown pulps low in viscosity (34.5m Pa.s) and hexenuronic acid content. Reed is thus classifiable as short-fiber source for pulp and paper industries.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Inglês	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782017000500403	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/0103-8478cr20160652	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.47 n.5 2017	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess