Data/hora: 12/06/2024 17:26:37

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Potencial poluidor de rejeitos carboníferos: I - Caracterização química da água de lixiviação	
Autores: 	Gaivizzo,Larisa Ho Bech; Vidor,Caio; Tedesco,Marino José; Meurer,Egon.	
Data: 	2002-10-01	
Ano: 	2002	
Palavras-chave: 	Acidificação; Água de lixiviação; Solubilização de metais.	
Resumo: 	O aumento da produção carbonífera no Rio Grande do Sul para o atendimento da crescente demanda por energia tem proporcionado o acúmulo desordenado de grandes volumes de rejeitos nas áreas de mineração. Esses rejeitos afetam a qualidade da água, do ar e do solo, bem como a vegetação e a fauna, podendo representar elevado comprometimento ambiental para a região. Assim, realizou-se o presente estudo com o objetivo de avaliar a composição química da água de lixiviação proveniente de colunas de PVC em experimento envolvendo diferentes espessuras de solo aplicadas na superfície do rejeito carbonífero, solo em posições de subsuperfície e solo misturado ao rejeito. A água de lixiviação foi coletada em 1993, durante o cultivo de milho e trevo-branco, em 1995, antes e após o cultivo de aveia-preta, e em 1996, após o cultivo de milho. Os dados demonstram que o baixo pH da água de lixiviação manteve solúvel parte dos elementos provenientes da dissolução do rejeito carbonífero, refletindo-se em elevada condutividade elétrica. Os elementos S, Fe, Mn, Zn, Ni e Pb foram os que ocorreram em maiores concentrações na água de lixiviação, com potencial poluidor dos recursos hídricos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782002000500006	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782002000500006	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.32 n.5 2002	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess