Data/hora: 02/06/2024 11:32:12

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Método alternativo para a determinação da densidade de partículas do solo: exatidão, precisão e tempo de processamento
Autores: | Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.
Data: | 2006-04-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Metodologia; Propriedades físicas do solo; Densidade; Massa específica aparente.
Resumo: | A densidade de partículas (Dp) de solos tem sido determinada predominantemente pela medição do volume de sólidos via deslocamento de líquidos e normalmente usa medidas volumétricas para essa quantificação. A etapa de medição do volume apresenta imprecisão, necessita de tempo para total escoamento de líquidos e é a etapa mais demorada. O objetivo deste trabalho foi substituir a etapa de medição de volume de líquido deslocado pela pesagem da massa do líquido deslocado e apresentar um método alternativo de medição da Dp. A Dp foi determinada em 60 amostras de solos de diferentes texturas e teores de matéria orgânica, pelo método do balão volumétrico (MBV) padrão e pelo método modificado (MBVmod), estimando-se a exatidão, precisão e tempo de processamento. As médias de Dp foram similares pelos dois métodos, porém o MBVmod apresenta maior precisão e menor tempo de processamento.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000200049
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782006000200049
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.36 n.2 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess