Data/hora: 11/06/2024 12:14:06

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Exigências de uma semeadora-adubadora de precisão variando a velocidade e a condição da superfície do solo	
Autores: 	Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson Pereira da; Reis,Gustavo Naves dos.	
Data: 	2005-08-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Capacidade de campo; Desempenho; Consumo de combustível.	
Resumo: 	O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de um conjunto trator-semeadora-adubadora de quatro linhas, variando as marchas do trator e preparo do solo. A semeadura foi realizada em Latossolo Vermelho Eutroférrico. Os tratamentos foram: preparo do solo (convencional, reduzido e plantio direto) e marchas do trator (5,9km h-1 e 7,0km h-1), em delineamento de blocos casualizados em fatorial 3 x 2 com quatro repetições. Foram analisadas: velocidade de deslocamento, capacidade de campo operacional, consumo de combustível horário e por área, patinagem, força de tração e potência na barra. A velocidade, a patinagem e os consumos de combustível horário e por área foram maiores para a marcha M2 (7,0km h-1) e o conjunto trabalhando em área cujo preparo do solo foi realizado com escarificador apresentou maiores valores para os consumos de combustível horário e por área e também menor velocidade operacional.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000400027	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782005000400027	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.35 n.4 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess