Data/hora: 16/06/2024 03:41:31

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Influência dos métodos de compensação do erro linear no cálculo da área de poligonais topográficas em terreno ondulado	
Autores: 	Moreira,Attus Pereira; Giotto,Enio.	
Data: 	1996-08-01	
Ano: 	1996	
Palavras-chave: 	Erro linear; Compensação; Lados; Projeções.	
Resumo: 	Os métodos mais conhecidos e utilizados no cálculo da compensação do erro linear, para a obtenção das projeções compensadas e das coordenadas, com a finalidade de calcular-se a área de uma poligonal, são: (1) compensação pelos lados da poligonal, medidos diretamente no terreno; (2) compensação pelas projeções naturais, calculadas em função das distâncias medidas e dos senos e cossenos dos rumos ou azimutes. O objetivo deste trabalho foi quantificar a diferença na área calculada pelos dois métodos de compensação do erro linear e comparar com os valores máximos admissíveis pelo critério de JORDAN (1957), para terreno ondulado. O uso corrente de um ou outro método não diz, a priori, qual o mais exato. No entanto, mostra que a diferença entre as áreas calculadas, por ambos os métodos, é muito inferior ao valor máximo para o erro em área. estabelecido. Os resultados obtidos para as áreas das poligonais, permitem concluir, que os métodos de compensação estudados, não diferem entre si, de acordo com os critérios normalizados em Topografia.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781996000200006	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84781996000200006	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.26 n.2 1996	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess