Data/hora: 12/06/2024 11:04:22

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Determinação altimétrica através do sistema de posicionamento global
Autores: | Corseuil,Cláudia Weber; Robaina,Adroaldo Dias.
Data: | 2003-08-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Altimetria; Sistema GPS; Método relativo estático.
Resumo: | Este estudo tem por objetivo verificar a influência do tempo de coleta de dados com receptores GPS nas determinações altimétricas. O levantamento altimétrico é realizado através do método de posicionamento relativo estático, utilizando dois receptores GPS de uma freqüência, em diferentes tempos de ocupação (30, 15, 10 e 5 minutos) com uma taxa de gravação de dois segundos. As altitudes obtidas com receptores GPS são comparadas com as altitudes determinadas por nivelamento trigonométrico com Estação Total. Os resultados mostraram que os tempos de ocupação menores que 30 minutos (15, 10 e 5 minutos) também são adequados para a obtenção de diferenças centimétricas nas altitudes analisadas. Mesmo considerando a precisão dos métodos topográficos convencionais, este estudo demonstra a possibilidade da utilização do Sistema de Posicionamento Global (GPS) de forma precisa nos levantamentos altimétricos, desde que se efetue a modelagem da ondulação geoidal.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000400014
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782003000400014
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.33 n.4 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess