Data/hora: 09/06/2024 08:28:53

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Consumo de energia elétrica e produção de alface hidropônica com três intervalos entre irrigações	
Autores: 	Luz,Gean Lopes da; Medeiros,Sandro Luís Petter; Manfron,Paulo Augusto; Borcioni,Elis; Müller,Liziany; Amaral,Alan Dischkaln do; Morais,Katiule Pereira.	
Data: 	2008-06-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Lactuca sativa L.; Produtividade; Variáveis fenométricas; Energia elétrica.	
Resumo: 	Com o objetivo de avaliar a ação do regime de irrigação na produção da alface cv. "Regina" em sistema hidropônico NFT, foi conduzido um experimento no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, de maio a junho (outono) de 2005. Os tratamentos constituíram-se de três diferentes intervalos entre irrigações; 15min, 30min e 45min a cada irrigação de 15min. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com três repetições. Foram realizadas as medidas fenométricas área foliar, fitomassa seca da parte aérea e fitomassa seca total, no momento do transplante e aos seis, nove, 16, 20 e 23 dias após o transplante. Não houve diferença significativa entre as variáveis fenométricas. O intervalo de 45 min entre irrigações destacou-se por ter proporcionado diminuição no custo da energia elétrica de 42,1%, sem prejuízos à produtividade.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000300036	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782008000300036	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.38 n.3 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess