Data/hora: 16/06/2024 04:58:25

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Desempenho de misturas pré-aquecidas de óleo de soja cru e diesel como combustível para motores agrícolas
Autores: | Schlosser,José Fernando; Machado,Paulo Romeu Moreira; Camargo,Miguel Neves.
Data: | 2007-10-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Biocombustíveis; Motores diesel; Combustíveis alternativos; Pré-aquecimento.
Resumo: | O óleo de soja é um dos óleos vegetais que têm potencial de uso como combustível para motores diesel, pois é renovável, seguro e de fácil utilização. Em temperatura ambiente, o óleo cru apresenta uma viscosidade cerca de dez vezes maior que a do óleo diesel. Para reduzir a viscosidade do óleo de soja a níveis aceitáveis, é necessária uma temperatura de aquecimento em torno de aproximadamente 60°C ou misturá-lo com óleo diesel. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho do óleo de soja cru e suas misturas com óleo diesel, pré-aquecidas antes da bomba injetora entre 57°C e 68°C, como combustível para motores diesel. O desempenho das misturas combustíveis foi avaliado num motor monocilíndrico de injeção indireta e comparado com o obtido pelo óleo diesel. Os ensaios de curta duração foram conduzidos entre 1.800 e 2.800rpm, sob condição de plena carga em dinamômetro hidráulico. Ensaios realizados a 68°C apresentaram sempre os melhores valores para torque, potência e consumo específico de combustível do que a 57°C. Uma mistura composta por 70% de óleo de soja e 30% de óleo diesel, aquecida a 68°C, apresentou os melhores resultados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000500017
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782007000500017
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.37 n.5 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess