Data/hora: 11/06/2024 00:54:09

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Resistência à penetração em latossolos: valor limitante à produtividade de arroz de sequeiro
Autores: | Beutler,Amauri Nelson; Centurion,José Frederico.
Data: | 2004-12-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Oryza sativa; Compactação do solo; Conteúdo de água.
Resumo: | Este trabalho objetivou avaliar o valor de resistência à penetração limitante à produtividade de arroz de sequeiro (Oryza sativa cv. IAC 165) no conteúdo de água retida, na tensão de 0,05 e 0,01 MPa. Foram utilizadas amostras de Latossolo Vermelho, textura média (LVd) e, Latossolo Vermelho, textura argilosa (LVef), coletadas na profundidade de 0,00-0,20m, passadas em peneira de 0,004m e compactados em camadas de 0,03m, em vasos de 0,20m de altura e 0,25m de diâmetro (0,00982m³). Os valores de resistência à penetração foram determinados com o penetrômetro de anel dinamométrico. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 2, com três repetições. No conteúdo de água retida, na tensão de 0,01MPa, o valor de resistência do solo à penetração limitante à produtividade de grãos de arroz de sequeiro foi de 2,38 e 2,07MPa, respectivamente, para o LVd e LVef. No conteúdo de água retida na tensão de 0,05MPa foram obtidas maiores produções no menor valor de resistência à penetração. O arroz de sequeiro foi menos produtivo no conteúdo de água retida na tensão de 0,05MPa.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000600019
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782004000600019
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.34 n.6 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess