Data/hora: 11/06/2024 15:49:06

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Reconstituição de uma poligonal topográfica pelo sistema de posicionamento global: planimetria	
Autores: 	Corseuil,Cláudia Weber; Robaina,Adroaldo Dias.	
Data: 	2003-04-01	
Ano: 	2003	
Palavras-chave: 	Levantamento topográfico; Sistema GPS; Método relativo estático.	
Resumo: 	Este estudo tem por objetivo verificar a influência do tempo de coleta de dados com receptores GPS na reconstituição de uma poligonal topográfica. O levantamento da poligonal é realizado através do método de posicionamento relativo estático. São utilizados dois receptores GPS de uma freqüência, em diferentes tempos de ocupação dos pontos (30, 15, 10 e 5 minutos) com uma taxa de gravação de 2 s. Os resultados do levantamento com receptores GPS são comparados com as distâncias, azimutes, projeções horizontais, ângulos horizontais e as áreas obtidas de um polígono, cujos elementos topográficos foram determinados por caminhamento perimétrico utilizando uma Estação Total. Os ângulos do polígono levantado por Estação Total, foram calculados através da média de 24 leituras e as distâncias através da média de 12 leituras. Os resultados mostram que a reconstituição de uma poligonal topográfica depende da qualidade dos dados coletados pelos receptores GPS, sendo influenciada pelo tempo de ocupação dos pontos. O tempo de ocupação de 15 minutos demonstra ser o mais adequado para a obtenção de uma diferença centimétrica nos elementos da poligonal que são analisados.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000200018	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782003000200018	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.33 n.2 2003	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess