Data/hora: 10/06/2024 14:58:31

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Produção de biodiesel de terceira geração a partir de microalgas	
Autores: 	Francisco,Érika Cristina; Franco,Telma Teixeira; Maroneze,Mariana Manzoni; Zepka,Leila Queiroz; Jacob-Lopes,Eduardo.	
Data: 	2015-02-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Biodiesel; Microalgas; Cultivo heterotrófico; Amido de mandioca.	
Resumo: 	O objetivo do estudo foi avaliar o biodiesel de 3 a geração produzido a partir do cultivo heterotrófico da microalga Phormidium sp., empregando amido de mandioca como fonte de carbono orgânico. Um planejamento experimental foi realizado para determinar as condições ótimas de temperatura e razão C/N. A partir da obtenção das melhores condições de cultivo desenvolveram-se cultivos em batelada e batelada alimentada em biorreator e avaliaram-se as características do biodiesel produzido. Os resultados indicaram que a temperatura de 30ºC e a razão C/N de 68 são as condições ideais do processo. As maiores produtividades em biomassa (50,41mgL-1h-1) e lipídica (7,49mgL-1h-1) foram obtidas no cultivo em batelada. Os ácidos graxos com maior representatividade foram os ácidos caproico (65,29%) e oleico (23,88%). As propriedades de combustão do biodiesel: conteúdo de ésteres (99,9%), número de cetano (54,88), índice de iodo (21,47gI2100g-1), grau de instauração (23,88%) e ponto de entupimento de filtro a frio (39,21ºC) se mostraram adequadas às principais normativas nacionais e internacionais	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000200349	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/0103-8478cr20131222	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.45 n.2 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess