Data/hora: 02/06/2024 16:07:55

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Eficácia do sistema de contenção (automatizado e mecânico) no atordoamento de bovinos
Autores: | Bertoloni,William; Andreolla,Douglas.
Data: | 2010-08-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Estresse; Sistema de atordoamento; Abate; Bem-estar.
Resumo: | Um total de 800 bovinos machos (nelore/anelorados), com idade entre 28 e 36 meses, foi atordoado com pistola pneumática, com pressão de operação de 11 a 12bar e haste de penetração de 15.9mm de diâmetro, em sistemas de contenção diferentes (mecânico e atomatizado). O box de contenção mecânico tradicional (2,53x0,88x2,20m) não permitiu a contenção da cabeça do animal; no segundo tratamento utilizou-se box de contenção automatizado (2,60x0,85x2,30m), com parede lateral e piso móveis, guilhotina e elevador de cabeça. O box automatizado proporcionou menor número de disparos necessários para o atordoamento (1,0625±0,013) em comparação ao mecânico(1,2025±0,026), (P≤0,0001), reduziu a distância em relação ao ponto ideal no primeiro disparo (1,246±0,918 e 2,357±1,246) e no segundo (3,042±0,141 e 4,016±0,101), (P 0,0001), assim como proporcionou ausência de reflexo respiratório comparativamente ao sistema mecânico (0,0275±0,008), (P≤0,001). O box automatizado apresentou maior bem-estar e maior eficácia na contenção e insensibilização dos bovinos
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000800024
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782010005000136
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.40 n.8 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess