Data/hora: 09/06/2024 10:45:55

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Eficiência de escórias de siderurgia na cultura do feijoeiro em sistema de semeadura direta	
Autores: 	Deus,Angélica Cristina Fernandes; Büll,Leonardo Theodoro.	
Data: 	2013-10-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Phaseolus vulgaris; Silicatos; Calagem.	
Resumo: 	No sistema de semeadura direta (SSD), a prática da correção da acidez do solo se restringe ao uso do calcário, havendo poucas informações em relação às escórias de siderurgia. O trabalho objetivou avaliar as alterações em propriedades químicas do solo, rendimento e absorção de nutrientes do feijoeiro, em função das formas de aplicação de escórias de siderurgia, comparadas ao calcário, na implantação do sistema de semeadura direta. O experimento foi conduzido na área experimental da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu (SP), no período de dezembro de 2010 a maio de 2011. Os tratamentos foram duas formas de aplicação de sete corretivos da acidez do solo: escórias de aciaria, de alto forno, de forno de panela, do aço inox (agrosilício), wollastonita, calcário dolomítico e calcário dolomítico calcinado, além de uma testemunha sem aplicação de corretivo. A dose aplicada de cada corretivo foi calculada para elevar a saturação por bases do solo a 70. A acidez do solo foi neutralizada até a camada de 20cm com os calcários, enquanto a wollastonita e escória de forno de panela atingiram a camada de 10cm; para as escórias de aciaria, alto forno e o agrosilício, o efeito corretivo ficou restrito aos primeiros 5cm. O rendimento do feijoeiro aumentou com a aplicação de corretivos da acidez do solo, sem diferença entre o modo de aplicação.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013001000009	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782013005000120	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.43 n.10 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess