Data/hora: 11/06/2024 14:52:35

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Meloeiro em estufa: duas hastes é o melhor sistema de condução	
Autores: 	Barni,Valmor; Barni,Nídio Antonio; Silveira,José Ricardo Pfeifer.	
Data: 	2003-12-01	
Ano: 	2003	
Palavras-chave: 	Poda em meloeiro; Sistemas de condução em estufa plástica; Rendimento.	
Resumo: 	Foi conduzido um experimento com o objetivo de avaliar o comportamento produtivo de quatro sistemas de condução do meloeiro, cultivado em estufa de polietileno. Os quatro sistemas de condução ou tratamentos tinham a seguinte composição: sistema 1, uma haste com ramificações sem poda; sistema 2, uma haste sem ramificações, com poda; 3, duas hastes com poda e 4, quatro hastes com poda. Os resultados mostraram o sistema de condução 3 como o melhor para o cultivo do meloeiro em estufa, seguido pelos tratamentos 1 e 2. A maior produtividade média de 9,4kg de melão por metro quadrado, foi apresentada pelo sistema 3. A adoção da técnica da poda aumentou o peso médio do fruto. O sistema de condução 4 reduziu o número de frutos por planta e o tamanho médio do fruto. Também foi observado efeito negativo dos tratamentos 3 e 4 retardando a maturação e a colheita dos frutos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000600007	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782003000600007	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.33 n.6 2003	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess