Data/hora: 05/06/2024 17:56:22

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Escoamento superficial na interação: cobertura vegetal e práticas de controle de erosão	
Autores: 	Carvalho,Marco A. R. de; Miranda,Jarbas H. de; Duarte,Sergio N.; Carvalho,Lilian C. C. de.	
Data: 	2012-12-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Terraço de infiltração; "mulching" vertical; Cobertura vegetal.	
Resumo: 	O escoamento da água oriunda das terras agricultadas é o principal fator poluente dos mananciais hídricos nas áreas rurais. Devido a esse fato, faz-se necessário o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias que venham a reduzir descargas de resíduos indesejáveis. Nesse sentido, conduziu-se um experimento na área experimental do Departamento de Engenharia Rural - ESALQ/USP, Piracicaba - SP, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes condições de solo, (feijão, gramínea e solo nu) e diferentes práticas de controle de erosão (sulco de infiltração, terraço de infiltração e sem práticas de controle de erosão), buscando-se estimar o escoamento superficial. O delineamento estatístico adotado foi o em blocos aleatorizados, em esquema fatorial 3x3, perfazendo 9 tratamentos com 3 repetições. O período de coleta de dados pluviométricos foi de 06 de dezembro de 2007 a 11 de abril de 2008; para isto, utilizou-se de um pluviômetro, com 21,1 cm de diâmetro, instalado na área experimental. Observando-se as perdas de água, em relação às estruturas, tem-se em ordem decrescente de eficiência: Terraço, Sulco e Rampa; e com relação às coberturas, tem-se em ordem decrescente de eficiência: Feijão, Capim e Solo Nu.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000600013	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162012000600013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.32 n.6 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess