Data/hora: 11/06/2024 17:28:06

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Desempenho de um regulador automático de vazão para canais de irrigação
Autores: | Amaral,Luís G. H. do; Ramos,Márcio M.; Silva,Demetrius D. da; Cecon,Paulo R.; Freitas,Letícia C. da S. R.
Data: | 2010-12-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Automação hidráulica; Comportas hidráulicas; Condutos livres.
Resumo: | As estruturas de controle comumente utilizadas nas tomadas de água dos canais de irrigação não permitem a distribuição da quantidade correta de água, favorecendo o desperdício e, consequentemente, reduzindo a eficiência no uso da água. O objetivo deste trabalho foi determinar o desempenho de um regulador automático de vazão no controle da vazão derivada. Para tanto, um exemplar do equipamento, construído em fibra de vidro, foi instalado na lateral de um canal de concreto do Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa-MG. O equipamento foi avaliado em toda a sua faixa de operação, sendo que, em cada regulagem prefixada, determinou-se a vazão derivada com o nível da água a montante variando de 0,30 a 0,45 m. A variação média na vazão do regulador, considerando toda a sua faixa de operação, foi de ± 2,3% em relação às vazões médias fornecidas pelo equipamento em cada regulagem. A amplitude de variação na vazão fornecida foi pequena em relação aos equipamentos usualmente empregados no controle de vazão, em canais de irrigação, demonstrando que o regulador automático de vazão é um equipamento apropriado para a distribuição de água em redes de canais.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600017
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000600017
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.6 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess