Data/hora: 12/06/2024 05:07:58

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Influência do tempo de uso sobre as características hidráulicas do microaspersor do grupo modular
Autores: | Sandri,Delvio; Mesquita,Márcio; Bessa,Kady S. E.; Prado,Lázaro C. R. A.
Data: | 2010-12-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Produção de mudas; Irrigação localizada; Ambiente protegido.
Resumo: | O desenvolvimento de novos equipamentos de irrigação e o aprimoramento dos já existentes, como dos microaspersores, devem considerar a avaliação das características hidráulicas, disposição adequada dos mesmos em condições de campo e interferência devido ao tempo de uso, garantindo índices de desempenho satisfatório. Nesse contexto, este trabalho teve o objetivo de determinar a equação vazão x pressão, o coeficiente de variação de fabricação - CVf e de vazão - CVq, a uniformidade de distribuição de água para diferentes graus de sobreposição do microaspersor do grupo modular de bocal laranja, novo e usado, sob funcionamento na posição invertida. O aumento do espaçamento entre microaspersores e entre laterais reduziu os índices de uniformidade em todas as pressões estudadas, tanto do microaspersor novo como do usado. A maior precipitação do jato de água ocorreu na distância de 0,0 a 1,0 m da haste de sustentação dos microaspersores novo e usado. O alcance do jato de água do microaspersor usado foi menor em relação ao bocal novo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600010
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000600010
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.6 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess