Data/hora: 12/06/2024 14:45:03

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Avaliação do bombeamento de água em um sistema alimentado por painéis fotovoltaicos
Autores: | Michels,Roger N.; Ricieri,Reinaldo P.; Gnoatto,Estor; Sousa,Samuel N. M. de; Silva,Suedêmio de Lima; Fischborn,Marcos.
Data: | 2009-09-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Bombeamento; Energia; Fotovoltaica; Eficiência.
Resumo: | O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de avaliar um sistema de bombeamento de água acionado por painéis fotovoltaicos instalados nas dependências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Medianeira - PR. O município está localizado no oeste paranaense (25º17'43" S; 54º03'38" e 500,7 m). O sistema trabalhou em situação real de funcionamento, bombeando água à altura de 20 m. Foram coletados dados de fevereiro a novembro de 2005; utilizou-se coletor de dados computadorizado da Campbell Scientific INC. , que possibilitou adquirir e armazenar os dados de irradiância solar no plano do painel, tensão e corrente gerada, temperatura no painel e vazão. Por meio de cálculos, obtiveram-se os valores de potência e eficiência do sistema. O solstício de inverno apresentou eficiência de 9,58% com bombeamento diário de 2.056 litros, enquanto o solstício de verão apresentou eficiência de 9,07% com bombeamento diário de 2.377 litros. A maior eficiência nos dias de inverno está ligada às menores temperaturas se comparada aos dias de verão, e o fator que provocou a maior vazão de água bombeada nos dias de verão está atrelado ao tempo de insolação, que é maior se comparado aos dias de inverno.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300004
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162009000300004
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.29 n.3 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess