Data/hora: 02/06/2024 17:47:31

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Tratamento anaeróbio de resíduos orgânicos com baixa concentração de sólidos	
Autores: 	Luna,Maria L. D. de; Leite,Valderi D.; Lopes,Wilton S.; Sousa,José T. de; Silva,Salomão A.	
Data: 	2009-03-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Reator anaeróbio compartimentado; Biogás; Resíduos sólidos orgânicos.	
Resumo: 	Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho de reator anaeróbio compartimentado no tratamento de resíduos sólidos orgânicos com baixa concentração de sólidos. O reator anaeróbio compartimentado possuía capacidade unitária de 2.200 litros, era dividido em seis câmaras de iguais dimensões e foi operado com tempo de retenção de sólidos de 90 dias. Os resíduos sólidos orgânicos utilizados para alimentação do reator eram constituídos de resíduos sólidos vegetais e de lodo de esgoto sanitário na proporção de 80% e 20%, respectivamente. A mistura desses dois tipos de resíduos originava o substrato, o qual, após a correção da umidade para 95% (percentagem em massa), era alimentado ao reator. A eficiência de redução de material carbonáceo situou-se em torno de 80%, com carga orgânica aplicada de 9,3 kg R SO m-3 dia-1. A taxa de produção de biogás obtida foi de 5,6 L kg-1substrato (base úmida), com percentagem em volume de 50% de gás metano.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100012	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162009000100012	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.29 n.1 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess