Data/hora: 11/06/2024 14:36:18

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Distribuição de palha por colhedoras autopropelidas na colheita da soja	
Autores: 	Kunz,Vilson L.; Gabriel Filho,Antonio; Primo,Marcelo A.; Gurgacz,Flavio; Fey,Emerson.	
Data: 	2008-03-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Máquinas agrícolas; Plantio direto; Resíduo vegetal.	
Resumo: 	A dificuldade de obter distribuição uniforme dos resíduos, na largura de corte da plataforma da colhedora, tem sido constatada visualmente em culturas comerciais. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição transversal de palha por colhedoras autopropelidas na colheita da soja. Foram avaliadas nove colhedoras nas condições de operação e regulagem que estavam sendo usadas pelo operador. Foi utilizado o coeficiente de variação para a comparação das máquinas e a avaliação da uniformidade de distribuição, e realizada análise multivariada para avaliar a similaridade entre as colhedoras em função do coeficiente de variação, umidade da palha e largura da plataforma de corte. Todas as colhedoras apresentaram distribuição desuniforme de palha, resultando em faixas com elevada concentração da mesma na parte central da linha de deslocamento da colhedora e pouca nas extremidades, independentemente da largura da plataforma de corte. Apenas uma colhedora apresentou distribuição próxima da ideal, por possuir também um sistema distribuidor para a palha proveniente das peneiras. Constatou-se que a palha oriunda das peneiras da colhedora pode ser a responsável pela formação das faixas com elevadas quantidades de palha na linha central, independentemente do tamanho da máquina.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100013	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162008000100013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.28 n.1 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess