Data/hora: 12/06/2024 11:21:29

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Vazão de gotejadores com distintos tempos de irrigação aplicando água residuária de suinocultura e água de abastecimento
Autores: | Batista,Rafael O.; Oliveira,Rubens A. de; Figueiredo,Vladimir B.; Silva,Ketson B. da; Ferreira,Daianni A. da Costa.
Data: | 2014-12-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Emissores; Obstrução; Efluente.
Resumo: | Este trabalho objetivou analisar o efeito das proporções do tempo de irrigação com água residuária de suinocultura (ARS) e água de abastecimento (AA) na alteração da vazão de gotejadores. O experimento foi montado no esquema de parcelas subsubdivididas, em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições, tendo nas parcelas as proporções de tempo de irrigação (1E3A - 1 h de ARS e 3 h de AA; 2E2A - 2 h de ARS 2 h de AA; 3E1A - 3 h de ARS e 1 h de AA, e 4E - 4 h de ARS); nas subparcelas, os tipos de gotejadores (G1, G2 e G3) e nas sub-subparcelas os tempos das avaliações (0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140 e 160 h). Os atributos físico-químicos e biológicos da ARS e AA foram obtidos a cada 20 h e 80 h, respectivamente. Realizou-se a medição de vazão nos 22 gotejadores identificados de todas as linhas laterais das unidades de irrigação, também a cada 20 h. Após 160 h, gotejadores e linhas laterais foram dissecados para investigação do material de obstrução. A combinação dos gotejadores G1 e G3 com as proporções de tempo de irrigação 1E3A e 4E minimizou o processo de entupimento, sendo as reduções nos valores de vazão de 16 e 8%, respectivamente, após 160 h de operação das unidades de irrigação.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/other
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000600022
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162014000600022
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.34 n.6 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess