Data/hora: 02/06/2024 13:28:13

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Produção específica de biogás a partir de manipueira em reator de fase única
Autores: | Kuczman,Osvaldo; Gomes,Simone D; Tavares,Maria H. F; Torres,Douglas G. B; Alcântara,Michael S.
Data: | 2011-02-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Água residuária; Digestão anaeróbia; Fecularia; Mandioca; Metano.
Resumo: | O presente artigo mostra um estudo sobre a produção de biogás a partir de manipueira, considerando o volume de um reator de fluxo tubular horizontal de fase única. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção de biogás aumentando-se as cargas orgânicas e os volumes de alimentação, o que resultou em redução do tempo de retenção hidráulica (TRH). O reator foi alimentado continuamente, com cargas orgânicas de 1,18; 1,28; 1,57 e 2,68 g DQO L-1rd-1 (gramas de demanda química de oxigênio por litro de reator por dia) em TRHs de 15; 13,0; 8,3; 6,6 dias, respectivamente. As produções de biogás foram de 0,52; 0,41; 0,65 e 0,63 L L-1rd-1, destacando-se que o primeiro TRH avaliado foi o de 13 dias, seguido de 8,3; 6,6 e 15 dias. Do estudo, concluiu-se que, com a diminuição do TRH, ocorre maior produção de biogás por volume de reator. Consequentemente, através da utilização do TRH adequado, pode-se aproveitar melhor o volume do reator, fato que resultará em economia na implantação da tecnologia em indústrias processadoras de mandioca.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000100014
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162011000100014
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.31 n.1 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess