Data/hora: 03/06/2024 09:59:30

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Parâmetros de dimensionamento para biodigestores batelada operados com dejetos de vacas leiteiras com e sem uso de inóculo
Autores: | Xavier,Cristiane de A. N; Lucas Júnior,Jorge de.
Data: | 2010-04-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Período chuvoso; Período seco; Potenciais; Produção de biogás; Redução.
Resumo: | Objetivou-se avaliar a adição de inóculo na biodigestão anaeróbia de dejetos de vacas leiteiras reciclados em biodigestores bateladas pela quantidade de biogás produzida, pela redução dos sólidos voláteis e pelos potenciais de produção de biogás para obtenção de parâmetros de dimensionamento. Foram utilizados 12 biodigestores bateladas de campo de 60 L, cujos substratos continham dejetos de vacas leiteiras, água e quatro adições de inóculo (0; 20; 30 e 40% v/v). Adotaram-se tempos médios de retenção hidráulica de 75 e 150 dias para os tratamentos contendo inóculo e sem inóculo, respectivamente, nos períodos intermediário, chuvoso e seco do ano. Maiores produções de biogás ocorreram com maiores temperaturas médias do ar. Maiores potenciais de produção de biogás foram obtidas com uso de 40% de inóculo, de 0,07 m³ de biogás por kg de dejetos, com a utilização rápida do biogás, a partir de quatro dias. Tempos de retenção hidráulica de 45 dias podem ser adotados, o que reduz o volume do biodigestor e custos de implantação.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000200003
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000200003
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.2 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess