Data/hora: 02/06/2024 14:53:45

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Cultivo de alface em solos com hidrogel utilizando irrigação automatizada
Autores: | Santos,Hugo T. dos; Carvalho,Daniel F. de; Souza,Claudinei F.; Medici,Leonardo O.
Data: | 2015-10-01
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Polímero hidrofílico; TDR; Automação e gotejamento.
Resumo: | RESUMO Visando à otimização do uso da água na produção de alimentos, este artigo teve como objetivo avaliar o desempenho da TDR e de um acionador automático para irrigação na produção da alface em solos com diferentes doses de um polímero hidrofílico. Em casa de vegetação, foram realizados dois ensaios em vasos de 3 litros cultivados com alface. O primeiro foi realizado na primavera de 2011, utilizando 2 texturas de solo (arenosa e argilosa) e a presença/ausência do hidrogel. O segundo ensaio foi realizado no outono de 2012, utilizando 4 doses de hidrogel (0; 8; 16 e 24 g por vaso) no solo de textura arenosa. Aos 38 (2011) e 44 (2012) dias após o transplantio (DAT) das mudas, foram realizadas as colheitas e a avaliação das plantas cultivadas. O hidrogel não representou uma fonte de erros para o funcionamento da TDR, e o dispositivo acionador automático para irrigação respondeu adequadamente à presença do hidrogel nos solos com diferentes texturas. Em geral, foi verificada maior eficiência do uso da água nas plantas desenvolvidas na presença do hidrogel. As plantas cultivadas em solo com 16 g por vaso de hidrogel destacaram-se em massa seca e fresca da parte aérea.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000500852
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v35n5p852-862/2015
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.35 n.5 2015
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess