Data/hora: 12/06/2024 13:59:37

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação hidráulica de um sistema de irrigação localizada de baixa pressão, projetado pelo software "bubbler"	
Autores: 	Souza,Ivam H. de; Andrade,Eunice M. de; Silva,Elio L. da.	
Data: 	2005-04-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Irrigação bubbler; Dimensionamento; Uniformidade.	
Resumo: 	Conduziu-se este trabalho com o objetivo de avaliar o desempenho de um sistema de irrigação a baixa pressão, bubbler, em condições de campo. A avaliação consistiu de um estudo dividido em duas fases, em que, na primeira, foi elaborado o dimensionamento hidráulico do sistema de irrigação, com uso do programa computacional Bubbler versão 1.1, enquanto, na segunda fase, ocorreram a instalação e os testes de campo. Estabeleceram-se as alturas de 0,77; 0,71; 0,68 e 0,67 m na saída das mangueiras emissoras no campo, conforme recomendação do programa. Foram feitas as avaliações de vazão em cada mangueira emissora, para determinar o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), a Uniformidade de Distribuição (UD) e a Eficiência de Aplicação (EA). Os testes mostraram CUC igual a 96,64%, UD igual a 95,85% e EA igual a 86,98%. O sistema no campo proporcionou vazão média de 64,8 L h-1 contra os 79,2 L h-1 estabelecidos pelo programa. Os valores encontrados de vazão diferiram dos valores projetados pelo aplicativo, em conseqüência da variação dos diâmetros e das perdas de carga (linear e localizada) que apresentaram desvio-padrão de 0,23 m.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100029	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162005000100029	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.25 n.1 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess