Data/hora: 16/06/2024 07:11:31

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Lixiviação de íons em colunas de solo deformado e indeformado	
Autores: 	Sampaio,Silvio C.; Caovilla,Francielle A.; Opazo,Miguel A. U.; Nóbrega,Lúcia H. P.; Suszek,Morgana; Smanhotto,Adriana.	
Data: 	2010-02-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Água residuária; Meio ambiente; Dinâmica de íons.	
Resumo: 	Neste trabalho, foi avaliada a dinâmica da lixiviação de íons em colunas de solo deformado e indeformado. O solo utilizado era proveniente de área fertirrigada com água residuária da suinocultura diluída em 0%, 25%, 50%, 75% e cultivada com soja. Foram construídas curvas de eluição para nitrato, potássio e condutividade elétrica. De acordo com os resultados obtidos nas colunas de solo deformado, e proporcionalmente aos tratamentos, o nitrato apresentou maior mobilidade, seguido pela concentração de sais totais e do potássio. A metodologia de colunas de solo indeformado não se mostrou adequada, devido, possivelmente, à compactação do solo durante a amostragem e à dificuldade no bloqueio de caminhos preferenciais ao longo de toda a coluna.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000100016	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162010000100016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.30 n.1 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess