Data/hora: 12/06/2024 05:03:43

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Uniformidade de picado processado por colhedora de forragem	
Autores: 	Schlosser,José F; Dornelles,Marçal E; Pinheiro,Eder D; Durigon,Reges; Russini,Alexandre.	
Data: 	2010-04-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Máquinas agrícolas; Ensilagem; Avaliação; Colhedora de forragem.	
Resumo: 	A ensilagem de plantas é prática comum no Brasil, onde se busca o armazenamento de alimentos com altos teores de energia, provenientes de plantas forrageiras para utilização em períodos de escassez. A obtenção de silagem de boa qualidade começa com a uniformidade de processamento das culturas pelas máquinas ensiladoras. Assim, este trabalho buscou avaliar a uniformidade de tamanho do picado de milho e sorgo forrageiro processado por colhedora de forragem, avaliando a metodologia para a determinação granulométrica das partículas e definindo a melhor regulagem para o uso da colhedora. Foram avaliadas duas regulagens da colhedora para tamanhos de corte entre 4 e 22 mm, sobre as culturas de milho e sorgo forrageiro. Foi determinado que a regulagem de corte para 4 mm demonstrou maior uniformidade de picado em relação à regulagem de 22 mm, valores de concentração de partículas de 63,2% e 44,6% para as regulagens, respectivamente, na faixa recomendada. Assim, a regulagem para 4 mm deve ser a recomendada para o processamento de culturas de sorgo forrageiro e milho, com uso da colhedora testada. A metodologia utilizada para a determinação da uniformidade de picado permitiu avaliação com rapidez, eficiência e simplicidade.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000200012	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162010000200012	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.30 n.2 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess