Data/hora: 12/06/2024 15:08:52

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Desempenho de lisímetro de pesagem hidráulica de baixo custo no semi-árido nordestino	
Autores: 	Santos,Francisco X. dos; Rodrigues,José J. V.; Montenegro,Abelardo A. de A.; Moura,Ronaldo F. de.	
Data: 	2008-03-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Lisímetro de pesagem; Penman-Monteith; Necessidade hídrica; Evapotranspiração.	
Resumo: 	Medidas diretas de evapotranspiração de referência são importantes na avaliação e na calibração de métodos indiretos. Avaliou-se o desempenho de lisímetro de pesagem hidráulica de baixo custo, visando à determinação direta da evapotranspiração de referência (ETo), em área de assentamento rural no Semi-Árido nordestino. O lisímetro é de concepção simplificada, com travesseiros hidráulicos confeccionados com mangueira flexível de butil e revestida em náilon, interligados a um sistema manométrico com mercúrio e água. O equilíbrio do lisímetro foi estável, sendo o maior erro médio posicional de 3,93%. As calibrações geraram coeficientes de correlação superiores a 0,9993 e resoluções de leituras entre 0,095 e 0,134 mm. As leituras lisimétricas foram comparadas com estimativas da ETo obtidas, utilizando-se dos métodos de Penman-Monteith, Blaney-Criddle-FAO, Jensen-Haise e do Tanque Classe A-FAO. Adicionalmente, avaliou-se o desempenho de um tanque evaporimétrico simplificado, construído a partir de material reciclado, o qual vem sendo utilizado no manejo da irrigação em áreas de agricultura familiar. Todos os métodos analisados apresentaram bom desempenho, com medidas bem correlacionadas aàs do lisímetro, para o período estudado.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100012	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162008000100012	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.28 n.1 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess