Data/hora: 03/06/2024 05:33:47

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | MANOBRAS DE SEMEADURA COM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO
Autores: | Garcia,Luiz C.; Meer,Roderik W. Van Der; Souza,Nátali M. de; Justino,Altair; Weirich Neto,Pedro H.
Data: | 2016-04-01
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Agricultura de precisão; Piloto automático; Viabilidade econômica.
Resumo: | Resumo Os sistemas de navegação por posicionamento global (GPS) estão cada vez mais presentes no campo, prometendo diminuir os custos operacionais do agricultor. O objetivo deste trabalho foi avaliar o tempo de manobra durante a operação de semeadura da soja sem e com sistema de navegação. O delineamento experimental foi inteiramente aleatorizado, com dois tratamentos e doze repetições. Os tratamentos consistiram no tempo das manobras feitas de modo convencional e utilizando-se do sistema de navegação por GPS acoplado num piloto automático. Avaliaram-se o tempo de manobra e o retorno econômico. As manobras realizadas com auxílio do sistema de navegação foram, em média, 49% mais rápidas do que as manobras realizadas de forma convencional. Houve economia de R$ 4,15 por hectare, em áreas com comprimento médio das passadas de 800 metros. No caso de áreas menores, com comprimento de 50 metros, esta economia chegou a R$ 19,90 por hectare. Concluiu-se que o uso de sistema de navegação por satélites, em conjunto com piloto automático, pode gerar economia significativa de tempo e no custo operacional da semeadura.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000200361
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v36n2p361-366/2016
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.36 n.2 2016
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess