Data/hora: 16/06/2024 10:23:26

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Potencial de erosão da bacia do Rio Uberaba
Autores: | Valle Júnior,Renato F. do; Galbiatti,João A.; Martins Filho,Marcílio V.; Pissarra,Teresa C. T.
Data: | 2010-10-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | USLE; Erosão; Impacto ambiental.
Resumo: | Este trabalho teve por objetivo identificar qualitativamente as áreas suscetíveis à erosão laminar na bacia do Rio Uberaba, localizada em Uberaba -MG, apoiado no modelo matemático da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS). Foram utilizadas cartas de: solos, uso e ocupação das terras, redes de drenagem, declividade e dados pluviográficos, utilizando-se de um Sistema de Informação Geográfica (SIG -IDRISI). A espacialização do potencial de erosão só foi possível a partir da estimativa da tolerância às perdas laminares para cada tipo de solo da bacia, e da profundidade dos solos, por entender que as perdas são mais significativas em solos mais rasos do que em solos muito profundos. Na análise dos resultados, verificou-se que 37% da área total da bacia do Rio Uberaba (905,24 km²) sofrem perdas de solos acima do limite de tolerância, sendo 12% em solos profundos e 25% em muito profundos, e a espacialização deste evento favorece a adoção de ações efetivas quanto à conservação dos solos da bacia.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500012
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000500012
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.5 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess