Data/hora: 12/06/2024 01:15:10

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Estimativa de produtividade da cultura do feijão irrigado em Cristalina-GO, para diferentes lâminas de irrigação como função da uniformidade de aplicação
Autores: | Mantovani,Everardo C.; Montes,David R. P.; Vieira,Gustavo H. S.; Ramos,Márcio M.; Soares,Antônio A.
Data: | 2012-02-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Phaseolus vulgaris; Irrigação; Função de produtividade; Aspersão; Eficiência de irrigação.
Resumo: | O estudo foi realizado por meio de simulações, inseridas em seis cenários de níveis de uniformidade de aplicação de água, nas condições de Cristalina-GO, com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de diferentes lâminas de irrigação na produtividade comercial da cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) cv. Carioca. Para tanto, utilizou-se o sistema de irrigação por aspersão convencional, mediante dados de produtividade obtidos por intermédio da função de produtividade desenvolvida para as condições locais. Os resultados obtidos permitiram concluir que a maior produtividade de grãos (2.946,52 kg ha-1) foi obtida com o maior coeficiente de uniformidade de aplicação da água do sistema de irrigação por aspersão (90%), que resultou no menor valor de lâmina média coletada (418,16 mm) no ciclo da cultura. Ainda foi possível observar que o modelo e o método adotados se mostraram adequados para gerar cenários de produtividade do feijoeiro para as condições locais do presente estudo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000100012
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162012000100012
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.32 n.1 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess