Data/hora: 13/06/2024 05:07:26

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Avaliação do espectro de gotas de pontas de pulverização hidráulicas utilizando a técnica da difração do raio laser
Autores: | Cunha,João P. A. R. da; Teixeira,Mauri M.; Fernandes,Haroldo C.
Data: | 2007-01-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Tecnologia de aplicação; Agrotóxicos; Pulverizadores.
Resumo: | As pontas de pulverização são os componentes mais importantes dos pulverizadores na aplicação de agrotóxicos. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o espectro de gotas de pontas de pulverização hidráulicas de jato plano (standard e antideriva) e de jato cônico vazio, disponíveis no mercado, submetidas a diferentes pressões da calda. Em ambiente controlado, avaliou-se o espectro de gotas, por meio de um analisador a laser de gotas em tempo real, nas pressões de 200; 300 e 400 kPa para as pontas de jato plano, e de 400; 500 e 600 kPa para as pontas de jato cônico. Os resultados permitiram concluir que: o espectro de gotas foi influenciado pela vazão nominal das pontas e pela pressão da calda; o potencial de deriva das pontas de jato plano standard e de jato cônico vazio foi alto; o uso de pontas de pulverização antideriva dotadas de pré-orifício aumentou o diâmetro das gotas, constituindo-se, portanto, em fator auxiliar para a redução da deriva nas pulverizações, e a avaliação do espectro de gotas empregando-se a técnica da difração do raio laser mostrou-se rápida e precisa.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000200002
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162007000200002
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.27 n.spe 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess