Data/hora: 02/06/2024 02:09:18

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Uso de mesa vertical como parâmetro para regulagens de turboatomizadores
Autores: | Mion,Renildo L.; Sombra,Weberte A.; Duarte,José M. de L.; Nascimento,Elivânia M. S.; Viliotti,Carlos A.; Lucas,Fidel C. B.; Monte,Clesson A.
Data: | 2011-04-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Mesa vertical; Acurácia; Tecnologia de aplicação.
Resumo: | O consumo excessivo de agrotóxicos na agricultura brasileira é preocupante, e um dos fatores que contribuem para este excesso é o uso incorreto dos equipamentos de aplicação, causando grandes problemas de contaminação ambiental. O sucesso de uma aplicação agrícola somente é efetivado quando se consegue atingir o alvo com a menor contaminação ambiental possível. O objetivo deste trabalho foi comparar o perfil da distribuição vertical de um turboatomizador com e sem fluxo de ar e o número de bicos utilizados nos ramais, utilizando-se de uma mesa vertical como parâmetro de avaliação. O conjunto utilizado foi um trator marca VALTRA, modelo BM-120 4x2 TODA, e um turboatomizador da marca Jacto, modelo ARBUS 400 GOLDEN, com pontas do tipo J5-2, pressão de 1378 kPa e velocidade do ar de 35 m s-1. O número de bicos não influenciou no perfil de distribuição volumétrico. O fluxo de ar influenciou no perfil de distribuição volumétrico tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Os maiores volumes ocorreram abaixo de 1,16 cm com o turboatomizador utilizando ou não o fluxo de ar, com 12 ou 6 pontas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200015
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162011000200015
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.31 n.2 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess