Data/hora: 05/06/2024 02:55:13

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Desempenho operacional de semeadura-adubadora em diferentes manejos da cobertura e da velocidade
Autores: | Furlani,Carlos E. A.; Pavan Júnior,Álvaro; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson P.; Grotta,Danilo C.C.; Cortez,Jorge W.
Data: | 2007-08-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Força de tração; Consumo de combustível; Plantio direto.
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de uma semeadora-adubadora no sistema plantio direto. Os fatores estudados foram três manejos das culturas de cobertura, selecionados em função do tamanho de fragmentos da vegetação, triturador de palhas (palha totalmente triturada), roçadora (palha parcialmente picada) e rolo-facas (palha acamada), combinados com três velocidades do conjunto trator-semeadora-adubadora, sendo 4,0; 5,0 e 6,0 km h-1. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 3 x 3, com nove tratamentos e oito repetições, totalizando 72 observações. Para comparar os tratamentos, avaliaram-se a capacidade de campo operacional, a força de tração e a potência na barra, o consumo horário e por área, e a patinagem dos rodados do trator. O desempenho da semeadora-adubadora não foi influenciado pelos três manejos na cultura de cobertura vegetal. O aumento da velocidade provocou diminuição da força de tração, sendo o inverso para a capacidade de campo operacional e a potência na barra. O consumo horário de combustível aumentou com a velocidade, enquanto o operacional diminuiu.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300014
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162007000300014
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.27 n.2 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess