Data/hora: 06/06/2024 05:39:20

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Calibração de extratores providos de cápsula porosa para monitoramento da salinidade e da concentração de íons
Autores: | Oliveira,Francisco de A. de; Medeiros,José F. de; Duarte,Sergio N.; Silva Júnior,Manoel J. da; Campelo,Charlles M.
Data: | 2011-06-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Solução do solo; Condutividade elétrica; Potássio; Nitrogênio.
Resumo: | Os resultados satisfatórios obtidos no monitoramento da salinidade e concentração de íons na solução do solo, usando extratores de cápsulas porosas, motivaram a realização deste trabalho, o qual teve como objetivo a obtenção de curvas de calibração para estes extratores monitorarem a condutividade elétrica e a concentração de nitrato e de potássio na solução de dois tipos de solo (Latossolo Vermelho-Amarelo Argissólico franco arenoso, e o outro como Cambissolo Eutrófico), em Mossoró - RN. As concentrações de nitrato utilizadas foram as mesmas nos dois solos (0; 84; 168; 252; 336; 420 e 504 mg L-1); quanto ao potássio, foram utilizadas concentrações diferentes no solo arenoso (0; 117; 234; 351; 468; 585 e 702 mg L-1) e no argiloso (0; 117; 234; 351; 468; 585; 702; 1.170; 1.755; 2.340; 2.925 e 3.510 mg L-1). A condutividade elétrica da solução do solo e a concentração de nitrato e de potássio foram estimadas com precisão satisfatória a partir da solução coletada com extratores providos de cápsulas porosas, sendo necessária uma calibração prévia para cada tipo de solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300012
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162011000300012
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.31 n.3 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess