Data/hora: 11/06/2024 09:03:34

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Unidades combinadas RAFA-SAC para tratamento de água residuária de suinocultura – parte II nutrientes	
Autores: 	Amorim,Fabiana; Fia,Ronaldo; Silva,Juliano R. M.; Chaves,Camila F. M.; Pasqualin,Pedro P.	
Data: 	2015-10-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Carga orgânica; Nutrientes; Taxa de aplicação superficial; Tratamento biológico; Wetlands.	
Resumo: 	RESUMO Neste trabalho, avaliou-se o efeito combinado de duas unidades de tratamento na remoção de nitrogênio total Kjeldahl (NTK) e fósforo total (PT). As unidades avaliadas receberam alimentação contínua, sendo um reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente tipo RAFA, com volume útil de 96 L, seguido de um sistema alagado construído (SAC) com capacidade para 237 L. O experimento foi conduzido em três fases, variando o tempo de detenção hidráulica (TDH) no reator anaeróbio de: 59 h, 19,5 h e 5 h, e no SAC 146 h, 48 h e 13 h, respectivamente, nas fases I, II e III. A carga orgânica volumétrica (COV) aplicada foi de 1,2; 1,3 e 13,0 kg m-3 d-1 de DQO no RAFA, e as taxas de aplicação superficial (TAS) no SAC foram de 120, 130 e 464 kg ha-1d-1 de NTK e 13; 51 e 240 kg ha-1 d-1de PT e de 850; 656 e 6.335 kg ha-1 d-1 de DQO. As eficiências de remoção de NTK e PT no sistema como um todo foram de, aproximadamente, 35%, não havendo diferença significativa entre as fases. Porém, em termos de COV removida, houve maior remoção com o aumento da carga aplicada. As características apresentadas pelo efluente do sistema nas diferentes fases não alcançaram os padrões ambientais para lançamento em cursos de água no Estado de Minas Gerais, dentre as variáveis avaliadas, mas seu potencial nutricional deve ser utilizado para produção agrícola.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000500931	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v35n5p931-940/2015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.35 n.5 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess