Data/hora: 06/06/2024 05:24:56

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Produtividade de híbridos de milho em função da velocidade de semeadura	
Autores: 	Mello,Adilson J. R.; Furlani,Carlos E. A.; Silva,Rouverson P.; Lopes,Afonso; Borsatto,Edinan A.	
Data: 	2007-08-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Componentes da produção; Distribuição longitudinal; Tipos de híbridos.	
Resumo: 	O presente trabalho foi conduzido na área experimental do Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola da UNESP - Jaboticabal, em um Latossolo Vermelho eutroférrico, em preparo convencional. Avaliaram-se o desenvolvimento e os componentes de produção de dois híbridos de milho (DKB 390, simples e DKB 435, duplo) em função de três velocidades do conjunto trator-semeadora-adubadora (5,4; 6,8 e 9,8 km h-1), totalizando seis tratamentos, com quatro repetições, em delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial 2 x 3. Os resultados evidenciaram que o aumento da velocidade do conjunto trator-semeadora-adubadora reduziu a produtividade de grãos para o híbrido simples e não interferiu na produtividade do híbrido duplo. Apenas na menor velocidade (5,4 km h-1), o híbrido simples apresentou maior produtividade de grãos, comparado com o híbrido duplo. O aumento da velocidade na operação de semeadura reduziu a percentagem de espaçamentos normais entre as sementes, independentemente do híbrido estudado.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300017	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162007000300017	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.27 n.2 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess