Data/hora: 02/06/2024 00:43:18

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Estimativa da evapotranspiração a partir de variação de nível estático de aquífero
Autores: | Barreto,Carlos E. A. G.; Wendland,Edson; Marcuzzo,Francisco F. N.
Data: | 2009-03-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Gerenciamento de recursos hídricos; Balanço hídrico; Água subterrânea.
Resumo: | A quantificação da evapotranspiração é uma tarefa essencial para o gerenciamento dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica, já que é variável importante no ciclo hidrológico. Entretanto, estimar a evapotranspiração real é uma tarefa difícil, e os pesquisadores usam, geralmente, mais de um método a fim de validar os resultados. Este trabalho apresenta um método para a determinação da evapotranspiração real com base na variação da precipitação, do escoamento de base e do nível de água subterrânea medidas na bacia hidrográfica. Usando o método proposto em uma bacia hidrográfica piloto, a evapotranspiração real foi estimada em 900 mm por ano. Esse resultado foi comparado com a evapotranspiração potencial, calculada pelos métodos empíricos e semiempíricos, baseados em dados climatológicos. O método de Thornthwaite, com evapotranspiração potencial de 936 mm por ano, apresentou o valor mais próximo ao método de balanço hídrico. O método do balanço hídrico, baseado em medidas hidrogeológicas, mostrou-se apropriado para estimar a evapotranspiração real na bacia hidrográfica. Entretanto, é necessário observar as hipóteses e as limitações descritas neste estudo para aplicar este método a outra bacia hidrográfica.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100006
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162009000100006
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.29 n.1 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess