Data/hora: 11/06/2024 05:24:29

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Consumo de combustível na operação de subsolagem realizada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo
Autores: | Salvador,Nilson; Benez,Sérgio H.; Mion,Renildo L.
Data: | 2008-06-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Subsolador; Potência; Implementos; Deslizamento das rodas motrizes; Velocidade operacional.
Resumo: | A subsolagem tem aumentado nos últimos anos de forma indiscriminada, faltando estudos que norteiem os melhores procedimentos para que novos problemas não sejam acrescentados devido a subsolagens inadequadas ou mesmo em solos onde a operação é desnecessária, e principalmente buscar redução no consumo de combustível. Dessa forma, este trabalho teve o objetivo de avaliar o consumo de combustível na operação de subsolagem efetuada antes e depois de diferentes sistemas de preparo periódico do solo, classificado como Nitossolo Vermelho distroférrico. Os preparos foram realizados com arado de discos, arado de discos mais uma gradagem de nivelamento, grade pesada, grade pesada mais gradagem de nivelamento e escarificador. A realização da subsolagem depois dos sistemas de preparo periódico requereu 15% menos de potência na barra de tração. A subsolagem depois dos diferentes sistemas de preparo economizou 16,5% de combustível por área. O deslizamento das rodas motrizes e a velocidade média operacional obtiveram melhor desempenho quando se realizou a subsolagem depois do preparo do solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200006
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162008000200006
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.28 n.2 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess