Data/hora: 01/06/2024 01:31:43

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Tratamento de efluente de abatedouro de tilápia com adição de manipueira na fase anóxica	
Autores: 	Kummer,Ana Carolina B; Andrade,Lidiana de; Gomes,Simone D; Fazolo,Ajadir; Hasan,Salah D. M; Machado,Fabiano.	
Data: 	2011-02-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Remoção biológica; Desnitrificação; Nitrato; Nitrito; Efluente de abatedouro de peixe; Efluente de fecularia.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar a desnitrificação de efluente de abatedouro de tilápia, em reator em batelada. Para isto, foi avaliado o efluente gerado por uma indústria processadora de mandioca (manipueira) como fonte de carbono. Também foram avaliadas as condições de agitação do sistema. Os experimentos foram conduzidos em escala de laboratório, em que foram testados cinco níveis de agitação (20; 32; 60; 88 e 100 rpm) e cinco níveis de relação DQO/N (0,1; 1,0; 3,2; 5,4 e 6,3), configurando-se um planejamento do tipo Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), com quatro ensaios nos níveis +1 e - 1; quatro ensaios nos níveis dos pontos axiais (-1,414 e +1,414) e mais uma triplicata no ponto central (0), totalizando 11 ensaios. Avaliaram-se o desempenho da desnitrificação através da remoção de nitrato (%) e a remoção de nitrito (%). Durante o processo, também foram monitorados temperatura (ºC), pH e alcalinidade (mgCaCO3.L-1). Os resultados mostraram que a relação DQO/N teve influência significativa, com intervalo de confiança de 95%, sobre o processo de remoção de nitrato e nitrito, com faixa ótima de operação entre 3,2 e 5,4, cujas eficiências de remoção de nitrogênio foram de 100%.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000100015	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162011000100015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.31 n.1 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess