Data/hora: 18/06/2024 07:34:30

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Avaliação do desempenho de dispositivo de corte de base de colhedora de cana-de-açúcar
Autores: | Salvi,José V.; Matos,Marcos A.; Milan,Marcos.
Data: | 2007-04-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Mecanização; Colheita; Controle de qualidade.
Resumo: | A utilização da colheita mecanizada na cana-de-açúcar faz surgir preocupações quanto à qualidade do corte e à perda de matéria-prima; para minimizar esses problemas, os fabricantes de colhedoras têm desenvolvido dispositivos para auxiliar o operador no controle da altura de corte. Em vista disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho qualitativo de um dispositivo semi-automático de controle de altura de corte basal, instalado em uma colhedora de cana picada. Analisou-se em duas situações, com e sem o uso do dispositivo, a variabilidade da altura de corte, tocos arrancados e impureza mineral, por meio de estatística descritiva. Para as condições analisadas, o corte de base não está sob controle estatístico, não sendo possível manter a altura de corte determinada pela usina. O uso do dispositivo pode ser útil para a manutenção de altura de corte menor, mas é influenciado pelo estado do canavial e não mostrou vantagens quanto à impureza mineral; no entanto, apresentou menor freqüência de tocos arrancados. Existem diferenças na altura do toco e na impureza mineral quando se considera o período de trabalho (manhã/tarde).
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100014
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162007000100014
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.27 n.1 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess